# Быстрый старт

На главную

## Подключение адаптера

1. Подключите диагностический адаптер к компьютеру и к устройству.
2. В меню Настройка адаптера выберите нужный COM-порт.
3. При необходимости задайте скорость обмена.
4. Нажмите кнопку открытия порта.
5. Если соединение успешно установлено, индикатор состояния в меню становится зеленым.

## Что делать после подключения

- Выберите вкладку нужного устройства.
- Используйте кнопку Версия ПО для запроса версии.
- Включите Запрос UDS, чтобы получать параметры из правой таблицы.
- При необходимости откройте вкладку Терминал для просмотра сообщений.

## Если порт не открывается

- проверьте, что выбран существующий COM-порт;
- убедитесь, что порт не занят другой программой;
- проверьте питание устройства и подключение адаптера;
- закройте и откройте соединение повторно.